Értékesítési, Szolgáltató és Elosztó Központ

****

ISO-9001-es tanúsítvánnyal rendelkező minőségbiztosítási rendszer. Megfelel az ISO-21469 szabvány követelményeinek.

Newark, NJ 07105

Telefon: 973-589-9150 Fax: 973-589-4432

Gyártó, Értékesítési, Szolgáltató és Elosztó Központ

Toledo, OH 43605

Telefon: 419-691-2491 Fax: 419-693-3806

Értékesítés és Műszaki Támogatás

Telefon: 1-800-733-4755

**LUBRIPLATE FMO-45**

\*A*z NSF International által H1 és 3H kategóriában bejegyzett*
„*A termék OU Kosher Pareve tanúsítvánnyal rendelkezik”*

*„A termék Halal tanúsítvánnyal rendelkezik”*

A LUBRIPLATE FMO-45 egy igen könnyű, ásványi eredetű műszaki olaj, mely megfelel az NSF International H-1 követelményeinek. Ez a jelölés lehetővé teszi a kenőanyag olyan gépegységekben történő alkalmazását, melyek kapcsolatba kerülhetnek ehető termékekkel.

|  |  |
| --- | --- |
| Saybolt viszkozitás 100°F-en | 40 SUS |
| Kinematikus viszkozitás 40°C-on | 4,0 cSt |
| Lobbanáspont | 265 °F/129 °C |
| Dermedéspont | 30 °F/-1 °C |
| Szín | L2.0 |
| API fajsúly | 42,5 |
| NSF besorolás | H-1 |
| ISO osztály | 5 |
| Kiszerelés | Cikksz. |
| 19 l-es vödör 208 l-es hordó | L0737-060L0737-062 |

Jellemző tesztek a LUBRIPLATE FMO-45 esetében:

**\*NSF International H1 és 3H regisztrációs szám 122688**

(megfelel a korábbi USDA 1998 irányelveknek)

NSF H1 - Az NSF International által bejegyzett termék élelmiszer-feldolgozó létesítményekben történő felhasználáshoz kenőanyagként vagy rozsdagátló szerként olyan gépekben, melyekben a megkent részegységek véletlen kapcsolatba kerülhetnek az élelmiszerrel.

NSF 3H – Ezek a termékek tapadásgátló anyagként (3H) használhatók az elkészítés során előforduló letapadás megelőzésére grillezők, sütők, tepsik, csontozó asztalok, vágódeszkák és egyéb olyan kemény felületek esetében, melyek szárnyas és egyéb hústermékekkel kerülnek kapcsolatba.

Az FDA 21 CFR 178.3570 előírásainak megfelelő összetevőkből készül.

Nyomtatás helye: USA Felülvizsgálva: 2014.03.17.