

ISO-9001-es tanúsítvánnyal rendelkező minőségbiztosítási rendszer. Megfelel az ISO-21469 szabvány követelményeinek.

8 - 34

Értékesítési, Szolgáltató és Elosztó Központ

Newark, NJ 07105

Telefon: 973-589-9150 Fax: 973-589-4432

Gyártó, Értékesítési, Szolgáltató és Elosztó Központ

Toledo, OH 43605

Telefon: 419-691-2491 Fax: 419-693-3806

Értékesítés és Műszaki Támogatás

Telefon: 1-800-733-4755

*„A termékek OU Kosher Pareve tanúsítvánnyal rendelkeznek”* *\*Az NSF International által H-1 és 3H kategóriában bejegyzett*

*„A termékek Halal tanúsítvánnyal rendelkeznek”* *NSF ISO21469 tanúsítvány*

**LEÍRÁS**

A LUBRIPLATE Pan Divider Oil megfelel az USA FDA 21 CFR 172.878 sz., élelmiszerekkel való közvetlen érintkezésről szóló rendelet előírásainak.

**ALKALMAZÁSI TERÜLETEK**

Tapadásgátlóként (edényekben) való használata ajánlott.

**ELŐNYÖK**

„A LUBRIPLATE Pan Divider Oil nem tartalmaz TSE/BSE kockázatot hordozó állatfajoktól származó összetevőket, ezért a termék megfelel a 2011. júliusi EMA/410/01 TSE Útmutató (3. kiadás) követelményeinek.”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *JELLEMZŐ* | *VIZSGÁLATI MÓDSZER* | *JELLEMZŐ EREDMÉNYEK\** |
| *Viszkozitás cSt 40°C-on* | *ASTM D-445* | *15,6* |
| *Viszkozitás SUS 100°F-en* | *ASTM D-2161* | *85* |
| *Viszkozitás SUS 210°F-en* | *ASTM D-2161* | *38,0* |
| *Súly °API* | *ASTM D-4052* | *33,7* |
| *Fajsúly 25°C-on* | *ASTM D-1298* | *0,851* |
| *Lobbanáspont* | *ASTM D-92* | *375 °F/190 °C* |
| *Dermedéspont* | *ASTM D-97* | *10 °F/-12 °C* |
| *Szín, Saybolt* | *ASTM D-156* | *+30, víztiszta* |

**KISZERELÉS Cikksz.**

208 l-es hordó L0747-062

19 l-es vödör L0747-060

***\*NSF International H1 és 3H regisztrációs szám 139787***

TERMÉKADATOK

**LUBRIPLATE PAN DIVIDER OIL (tapadásgátló olaj)**

**Jellemző tesztadatok**



*\*Az NSF International által a H-1 kategóriában bejegyzett termék élelmiszer-feldolgozó létesítményekben történő felhasználáshoz kenőanyagként vagy rozsdagátló szerként olyan gépekben, melyekben a megkent részegységek véletlen kapcsolatba kerülhetnek az élelmiszerrel.*

*\*Az NSF International a 3H kategóriában bejegyzett termék – Ez a termék tapadásgátló anyagként (3H) használható az elkészítés során előforduló letapadás megelőzésére grillezők, sütők, tepsik, csontozó asztalok, vágódeszkák és egyéb olyan kemény felületek esetében, melyek szárnyas és egyéb hústermékekkel kerülnek kapcsolatba.*

Nyomtatás helye: USA Felülvizsgálva: 2016.04.14.