Értékesítési, Szolgáltató és Elosztó Központ

****

ISO-9001-es tanúsítvánnyal rendelkező minőségbiztosítási rendszer. Megfelel az ISO-21469 szabvány követelményeinek.

8 - 15

Newark, NJ 07105

Telefon: 973-589-9150 Fax: 973-589-4432

Gyártó, Értékesítési, Szolgáltató és Elosztó Központ

Toledo, OH 43605

Telefon: 419-691-2491 Fax: 419-693-3806

Értékesítés és Műszaki Támogatás

Telefon: 1-800-733-4755

TERMÉKADATOK

**LUBRIPLATE STO-FG**

*„A termékek OU Kosher Pareve tanúsítvánnyal rendelkeznek”* *\*Az NSF International által H-1 kategóriában bejegyzett*

*„A termékek Halal tanúsítvánnyal rendelkeznek”* *NSF ISO21469 tanúsítvány*

**LEÍRÁS Jellemző tesztadatok**

A LUBRIPLATE STO-FG egy olyan speciálisan összeállított olaj, mely palacktöltő gépek kengyeleinek a kenéséhez ajánlott.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| JELLEMZŐ | VIZSGÁLATI  MÓDSZER | JELLEMZŐ EREDMÉNYEK\* |
| Viszkozitás SUS 100°F-en | ASTM D-2161 | 350 |
| Viszkozitás cSt 40°C-on | ASTM D-445 | 67 |
| ISO |  | 68 |
| SAE viszkozitás |  | 20 |
| API fajsúly | ASTM D-287 | 29,0 |
| Szín | ASTM D-1500 | 0,0 |
| Lobbanáspont °F/°C | ASTM D-92 | 425 °F/219 °C |
| Gyulladáspont °F/°C | ASTM D-92 | 485 °F/252 °C |
| Dermedéspont °F/°C | ASTM D-97 | -15 °F/-26 °C |
| Négygolyós kopásvizsgálat | ASTM D-2266 | 0,36 mm |

**ALKALMAZÁSI TERÜLETEK**

⇨ Kengyelek - palacktöltők

**ELŐNYÖK**

A LUBRIPLATE STO-FG kiváló emulgeáló tulajdonságokkal rendelkezik, így még túlzott mennyiségű nedvesség jelenlétében is képes olajréteget képezni a fémfelületeken. A LUBRIPLATE STO-FG diszpergens adalékanyagokat is tartalmaz, melyeknek köszönhetően megakadályozza a nem kívánatos lerakódások kialakulását a fém felületeken. Ez a kopásálló olaj olyan területeken való felhasználásra készült, ahol az NSF International által a H-1-es kategóriában regisztrált termékre van szükség az élelmiszerekkel való „esetleges érintkezés” miatt.

*„A LUBRIPLATE STO-FG nem tartalmaz TSE/BSE kockázatot hordozó állatfajoktól származó összetevőket, ezért a termék megfelel a 2011. júliusi EMA/410/01 TSE Útmutató (3. kiadás) követelményeinek.”*

\*Az NSF International által H-1 kategóriában bejegyzett termék élelmiszer-feldolgozó létesítményekben történő felhasználáshoz kenőanyagként vagy rozsdagátló szerként olyan gépekben, melyekben a megkent részegységek véletlen kapcsolatba kerülhetnek az élelmiszerrel.

**KISZERELÉS Cikksz.**

19 l-es vödör L0863-060

208 l-es hordó L0863-062

***\*NSF International H-1 regisztrációs szám. 126120***

*(Megfelel a korábbi USDA 1998 irányelveknek)*

Nyomtatás helye: USA Felülvizsgálva: 2016.05.02.